
ВНИМАНИЕ !
НЕ подключайте eToken к компьютеру до установки драйверов eToken RTE!

Файлы в данном каталоге

RTE_3.66.msi 	- набор драйверов eToken RTE версии 3.66 
RTE_3.66.RUI.msi	- модуль поддержки русского языка - eToken 3.66 RUI


Порядок установки

1. Установите RTE_3.66.msi
2. Установите RTE_3.66.RUI.msi


Новое в версии 3.66
1. Поддержка Windows Vista (32 bit)
2. Усилены применяемые по умолчанию критерии качества PIN-кода.
